Załącznik nr 1 - do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn.:**

**„PRZEBUDOWA ODNOGI DROGI GMINNEJ UL. DŁUGIEJ W M. SCHODNIA”**

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zdania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa odnogi drogi gminnej ul. Długiej w m. Schodnia”.** Przedmiotowe przedsięwzięcie przewiduje przebudowę istniejącej drogi dojazdowej na odcinkach A-B, C-D o łącznej długości 565,11 m Powierzchnia projektowanej drogi 1595,65m2, powierzchnia utwardzonych poboczy 390,59m2 , szerokość projektowanej jezdni 3,0m, mijanka o szerokości 4,5m. Sposób odwodnienia drogi na tereny przyległe w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje 328 k.m. 2 i k.m. 4, 8 k.m. 15 k.m. 4.

Inwestycja obejmuje odcinek drogi A-B od km 0+000 do km 0+480,53 km oraz odcinek C-D od km 0+000 do km 0+84,58 km.

Stan istniejący drogi gminnej ul. Długiej, jest określany jako bardzo zły i wymagający przebudowy. Wg stanu istniejącego, w miejscu planowanej inwestycji dot. przebudowy jest droga nieulepszona tłuczniowa z elementami asfaltu. Dokonanie przebudowy w. drogi ma na celu dokonanie poprawy istniejących złych warunków funkcjonalno-użytkowych oraz usprawnienie komunikacji, a także polepszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym oraz zapewnienie dojazdu do okolicznych pól. Inwestycja związana z przebudową drogi wpłynie korzystnie na jej użytkowników oraz poprawę warunków gospodarowania terenu.

 Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia, przed rozpoczęciem prac musi dokonać wizji w terenie.

 **Przebudowa drogi gminnej będzie polegać na wykonaniu następującego zakresu robót:**

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne, rozbiórkowe;

- podbudowy;

- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych;

- roboty wykończeniowe tj. mechaniczne ścinanie poboczy, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;

 W efekcie końcowym przebudowana droga będzie posiadać szerokość pasa ruchu- 3,00mNa planowanej inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej, w celu zapewnienia komfortu poruszania się pojazdów mechanicznych, zaprojektowano mijankę o szerokości 1,5 m (w efekcie da szerokość jezdni 4,5 m). Dodatkowo po stronie prawej i lewej zaprojektowane zostały pobocza utwardzone tłuczniem o szerokości 0,5 m. Wody deszczowe z drogi zostaną odprowadzone na tereny zielone przyległe do drogi i do istniejącego przydrożnego rowu.

**Układ konstrukcyjny przebudowywanej drogi:**

|  |  |
| --- | --- |
|  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S | 4,0 cm |
|  | - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16P | 4,0 cm |
|  | - warstwa górna z kruszywa łamanego 4-31,5 stabilizowanego mechanicznie | 8 cm |

- warstwa górna z kruszywa łamanego 15 cm

(na odcinku A-B od km 0+0,00 do 0+159,52 oraz na odc. C-D od km 0+75,58 do 0+84,58 wykonanie podbudowy- warstwa dolna z kruszywa łamanego gr. 20cm)

**Układ konstrukcyjny przebudowywanej drogi - pobocze:**

|  |  |
| --- | --- |
| - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie | 15 cm |

**Układ konstrukcyjny przebudowywanej drogi w zakresie mijanki:**

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - 4,0 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 4,0 cm

- warstwa górna z kruszywa łamanego – 15 cm po zagęszczeniu

- podłoże istniejące

Termin realizacji zadanie przypada na okres maks. do 6 miesięcy tj. planowany termin podpisania umowy: styczeń 2024 r, natomiast zakończenia prac związanych z przebudową drogi gminnej to czerwiec 2024 r. Zasady płatności za przedmiot zamówienia, została szczegółowo określona we wzorze umowy, co stanowi załącznik do SWZ.

**2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:**

• przebudowę drogi gminnej do właściwych parametrów technicznych wraz z wykonaniem mijanki.

•przed przystąpieniem do robót należy wykonać próbne przekopy w celu zlokalizowania ewentualnych urządzeń technicznych stanowiących infrastrukturę techniczną;

•wykonanie odbiorów inwestycji ze służbami, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń;

•zapewnienie opieki gwarancyjnej oraz serwisowej zgodnie z Umową;

* ponadto w kosztach związanych z realizacją inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić koszty związane z wykonaniem wszystkich elementów towarzyszących, które nie zostały wymienione w przedmiarze robót, ale których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania inwestycji zgodnie z zakresem podanym w Projekcie Budowlanym.

**3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z:**

- specyfikacją techniczną wraz z załącznikami/rysunkami,

- obowiązującymi przepisami i normami,

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

**4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:**

-roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na odcinku drogi wewnętrznej;

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi;

- mechanicznie wykonywanie koryta o gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników;

- wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi;

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi;

- zagęszczenie nasypów walcem samojezdnym statycznym ogumionym,

- odmładzanie starszych drzew, podkrzesanie drzew w celu uzyskania skrajni drogowej;

- warstwa górna z kruszywa łamanego 4-31,5 stabilizowanego mechanicznie 8 cm, (na odcinku A-B od km 0+0,00 do 0+159,52 oraz na odc. C-D od km 0+75,58 do 0+84,58 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm)

- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową(w-wa wiążąca bitumiczna);

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm;

- skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna);

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - gr. 4 cm(w-wa wiążąca);

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. po zagęszczeniu- 4cm (w-wa ścieralna);

- roboty wykończeniowe - mechaniczne ścinanie poboczy o grubości - 10 cm;

- pobocza- podbudowa z kruszywa łamanego, w-wa górna o gr. po zagęszczeniu -15 cm;

- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;

 Zakres robót wchodzący w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami technicznymi stanowiącymi załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbęd­ny do właściwego funkcjonowania projektowanego zamierzenia. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.

**5. Pozostałe prace, które Wykonawca będzie zobowiązany wykonać, opracować i uzgodnić z Zamawiającym:**

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas prowadzenia robót i zatwierdzenie jej przez właściwy organ zarządzający ruchem. Wprowadzenie TOR na czas prowadzenia robót. TOR musi obejmować etapowanie robót związane z realizacją inwestycji oraz zapewnić możliwość zapewnienia dostępności do terenu przyległego;

- nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu pieszych i pojazdów, na każdym etapie wykonywanych robót należy zapewnić możliwości przejazdu (do uzgodnienia z Zamawiającym);

- właściwe zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót oraz zorganizowanie terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad terenem budowy oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa dla osób trzecich;

- zabezpieczenie drzew i krzewów gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- odtworzenie po zakończeniu robót nawierzchni drogi/dróg, terenów zielonych, zieleńców, trawników;

- uporządkowanie placu budowy;

- wprowadzenie lub odtworzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem ( SOR);

- Program Zapewnienia Jakości i plan BIOZ.

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz dokumenty potrzebne do zmiany w ewidencji gruntów użytku (dr);

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, w tym decyzji administracyjnych, koniecznych przy tego typu robotach budowlanych;

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektami budowlanym, stanowiącym część składową dokumentacji projektowej oraz przy zachowaniu wymagań podanych w warunkach technicznych;

- wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do zapewnienia zamierzonego efektu;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich wykonanych robót, w tym robót zanikających;

- prace drogowe należy wykonywać w ścisłym powiązaniu z ustaleniami wynikającymi z opinii lub uzgodnień odpowiednich instytucji mających nadzór nad przedmiotowym
terenem;
- wyniesienie w teren projektowanego odcinka drogi należy powierzyć uprawnionemu
geodecie w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu
w odniesieniu do obiektów istniejących.

**6. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:**

- przedmiotową umowę,

- dokumentację projektową/projekty odpowiednio dla branż,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiednio dla branż,

- przedmiar robót.

**7.** W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót i usług określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z kolejnością podaną w pkt. 6., przy czym dokumenty te należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami określonymi w pkt. 6. oraz zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

**8.** Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, także niewymienione w przedmiarach robót, a cena ofertowa brutto w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie prace i wydatki, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione, bądź określone w umowie, czy też niewymienione, które są nieodzowne w celu przezwyciężenia takich ryzyk lub okoliczności nieprzewidzianych przed wykonaniem przedmiotu zamówienia.

**9.** Wykonawca zrealizuje roboty budowlane z materiałów własnych w zakresie określonym odpowiednio w dokumentacji projektowej.

**10.** Do wykonania robót należy użyć materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L. 88.5 z 04.04.2011r.) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia2014r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (STWiOR). Dopuszcza się zastosowanie materiałów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

**11.** Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/ materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, właściwego Inspektora Nadzoru i projektanta.

**12.** Materiał pochodzący z rozbiórek nadający się do ponownego wykorzystania jest własnością Zamawiającego. Koszt załadunku, transportu, wyładunku na miejsce wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty.

**13.** Odpady, materiały nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaże do utylizacji zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych odpadów. Koszt ich załadunku, wyładunku, transportu i przekazania ponosi Wykonawca.

**14.** Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć w cenę oferty.

**15**. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy wartość ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia działalności na dalszy okres i przedłożenia dowodu zawarcia. Ochrona z tytułu ubezpieczenia musi obejmować wszystkich uczestników realizacji zamówienia objętego przedmiotową umową, w tym podwykonawców.

**16.** Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego z wyszczególnieniem zakresu robót wskazanego w przedmiarze robót oraz jego aktualizacja w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy opracować z podziałem na zakresy określone w umowie. Harmonogram powinien uwzględniać terminy realizacji poszczególnych zakresów robót określonych w umowie, a także terminy i sposoby płatności przewidziane w umowie. Harmonogram rzeczowo- finansowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W miarę potrzeb i postępu prac oraz w sytuacji, gdy zajdzie taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu, przy czym każda zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca powinien uwzględnić przy opracowywaniu harmonogramu ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, które mogą wpłynąć na postęp robót oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy.

**17.** Przedłożenie kosztorysu ofertowego zgodnie z zakresem wskazanym w przedmiarze robót przed terminem podpisania umowy(ryczałt).

**19.** Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami i robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe w zakresie drogownictwa i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa budowlanego.

**22.** Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu budowlanego, realizację robót budowlanych wraz z dostawą i montażem sprzętu i urządzeń, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

**23.** Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty.

**24.** W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

**25.** W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia (np. w projektach, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót, zestawieniach, formularzach, inne..) nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, bądź aprobat technicznych, norm, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych na takim samym poziomie lub lepszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wykonawca, który zastosuje podczas wykonywania zamówienia rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego w SWZ, będzie obowiązany uprzednio uzgodnić zmiany z Zamawiającym i wykazać, że zastosowane przez niego w ramach realizacji umowy materiały, urządzenia, sprzęt lub wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ. Ewentualna równoważność musi być wykazywana głównie tam, gdzie Zamawiający ustalił opis przedmiotu umowy przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty. Natomiast jeżeli Zamawiający dopuścił rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podał minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały, Wykonawca obowiązany będzie zaoferować produkt o właściwościach takich samych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (potwierdzających zgodność cech technicznych, jakościowych i funkcjonalnych z cechami technicznymi, jakościowymi i funkcjonalnymi wskazanymi w SWZ).

**26.** Wykonawca może realizować przedmiot umowy o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu umowy lub lepszych od nich, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

**27.** Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie stosownych dokumentów. W takich wypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. Rozwiązanie równoważne musi być przez Wykonawcę udowodnione.

**28.** Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być w gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu do końcowego protokołu odbioru robót).

**29.** Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.

**30.** Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy.

**31.** Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SWZ.

**32.** Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i obowiązujące wymogi ochrony powietrza jak również przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ograniczy pylenie podczas prac budowlanych.

**33.** Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach projektu muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w cenie oferty.

**34.** Przed złożeniem oferty można zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia w celu sporządzenia należytej wyceny.

**35.** Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Projekcie technicznym wraz z pozostałymi załącznikami i złożonej ofercie.

**36.** Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Schodnia ul. Długa, dz. ew. 328 k.m. 2
i k.m. 4, 8 k.m. 15 k.m. 4 na terenie gminy Ozimek, powiat opolski, województwo opolskie. Jest to droga gminna o dosyć dużym natężeniu ruchu oraz bardzo złym stanie technicznym.

**37.** Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej(OC). W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

**38.** Wiedza i doświadczenie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane podobnej do objętej

przedmiotem zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 roboty polegającej na wykonaniu remontu lub przebudowy drogi o długości co najmniej 500 mb. Na wezwanie zamawiającego, po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu.